Tabla 40. Propiedades Físicas e Hidrofísicas de los Suelos Gley Nodular Ferruginoso húmico petroférrico

	
Profundidad
cm
	Textura %
	
D.A.
g/m3
	
Cc
cm3.cm-3
	
Drenaje
m.dia-1

	
LP H2O
cm3.cm-3
	
Suelo
Saturado
cm3.cm-3
	Porosidad %
	
CHS
cm.h1


	
	
Arena

	
Limo
	
Arcilla
	
	
	
	
	
	
PG
	
PT
	
PE
	

	0-15
	78,5
	11,1
	10,4
	1,30
	0,283
	6,1
	0,226
	0,447
	71
	45
	26
	8.2

	15-30
	80,3
	8,1
	11,6
	1,35
	0,297
	0,2
	0,238
	0,462
	66
	42
	24
	1.6

	30-50
	67,5
	8,4
	24,1
	1,35
	0,290
	0,2
	0,232
	0,435
	42
	32
	10
	1.3

	50-70
	52,9
	8,0
	39,1
	1,48
	0,324
	0,1
	0,254
	0,418
	37
	30
	7
	1.1

	70-100
	40,8
	7,9
	51,3
	1.60
	0,333
	0,1
	0,266
	0.410
	34
	28
	6
	0.9



Tabla 41. Propiedades Químico-Mineralógicas de los Suelos Gley Nodular Ferruginoso húmico petroférrico

	
Profundidad
cm

	Composición Química en Arcilla %
	
SiO3/ Al2O3
	
SiO3/ Fe2O3
	
SiO3/ R2O3
	
Mineral Arcilloso Predominante

	
	
SiO3
	
Al2O3
	
Fe2O3
	
	
	
	

	0-15
	25,36
	12,36
	48,45
	3,48
	1,32
	0,96
	Minerales del tipo 1:1, caolinita, metahaloisita, goethita y otros óxidos, además, un poco de minerales 2:1.

	15-30
	26,71
	14,88
	45,62
	3,05
	1,48
	1,00
	

	30-50
	30,94
	15,34
	42.08
	3,42
	1,86
	1,20
	

	50-70
	32,45
	16,94
	37,25
	3,25
	2,20
	1,31
	

	70-100
	34,79
	18,23
	35,84
	3,24
	2,45
	1,39
	



Tabla 42. Propiedades de la Fertilidad de los Suelos Gley Nodular Ferruginoso húmico petroférrico

	
Profundidad
cm

	pH
	%
	
C/N
	
SST
%
	Complejo de Intercambio cmol(+).Kg-1
	
V
%
	mg.Kg-1

	
	
H2O
	
KCl
	
C
	
N
	
	
	
Al3+
	
Ca2+
	
CCB
	
CIC
	
	
P
	
K

	0-15
	5,45
	4,65
	2,85
	0,212
	13,44
	0,00
	1,32
	2,66
	4,43
	8,18
	54,14
	8,14
	18,23

	15-30
	5,30
	4,30
	2,40
	0,193
	12,37
	0,00
	1,59
	3,45
	5,51
	13,22
	41,67
	8,00
	15,84

	30-50
	5,20
	4,10
	1,66
	0,142
	11,69
	0,00
	1,94
	3,88
	5,74
	17,43
	32,94
	7,33
	13,87

	50-70
	5,00
	3,60
	0,88
	0,082
	10,73
	0,00
	2,35
	4,15
	6,53
	25,40
	25,71
	7,12
	10,63

	70-100
	4,80
	3,30
	0,52
	0,049
	10,61
	0,00
	2,67
	4,33
	6,88
	30,74
	22,38
	6,45
	9,51



